|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GradeBand** | **CurrentLexile Band** | **"Stretch"Lexile Band\*** |
|  K–1 |  N/A | N/A |
|  2–3 |  450L–725L | 420L–820L |
|  4–5 |  645L–845L | 740L–1010L |
|  6–8 | 860L–1010L | 925L–1185L |
| 9-10 | 960L–1115L | 1050L–1335L |
| 11–CCR |  1070L–1220L | 1185L–1385L |

With common core, our benchmarks have changed.  Check out the attached targets.